AIRBUS A300B4-2C REFERENCE INFORMATION

For detailed instructions, see the "Flying with A300B4-2c"
chapter of this panel documentation.
For standard procedures, see the Checklists tab.
Pour des informations détaillées, voir le chapitre
"Voler avec l'A300B4-2c" de la documentation de ce poste.
Pour les procédures standard, voir l'onglet Check-list.

Total Flight Simulator aircraft weight with full fuel
Poids total de l'avion dans FSX réservoirs pleins
           143 204 kgs


VMO - Maximum Operating Speed (airspeed)
Vitesse maximum authorisée (IAS)
           345 KIAS

MMO - Maximum Operating Speed (Mach)
Vitesse maximum authorisée (Mach)

           .84 Mach

VLO - Maximum Gear Operating Speed
Vitesse maxi trains sortis
           240 KIAS

Maximum Landing Gear Retraction Speed
Vitesse maxi de rentrée du train
           240 KIAS

VLE - Maximum Landing Gear Extension Speed
Vitesse maxi de sortie du train
           270 KIAS/.82 Mach

Maximum Slats/Flaps Speeds
Vitesses max becs/volets
        Slats   Flaps   KIAS
	16	0	250
	16	8	215
	16	15	205
	25	25	180

Maximum Speed for LoSpeedAilerons
Vitesse max pour les ailerons basse vitesse
	250 KIAS

clic on the left part of main airspeed indicator
for take-off reference speeds settings
and on the right part
for landing reference speeds settings
cliquer sur la moitié gauche de l'anemomachmètre
pour les vitesses de référence au décollage
et sur la moitié droite
pour les vitesses de référence à l'atterrissage

See the panel documentation "a3004gb.zip"
(downloadable from flightsim.com or avsim.com)
for more infos.
Voir la documentation sur ce poste "a3004fr.zip"
(téléchargeable depuis flightsim.com ou avsim.com)
pour plus d'information.